**KAUNO PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO SU POILSIAVIETE ĮRENGIMO**

**PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-4653 patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais.

Apie pirkimą neskelbiama. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS** | | | | |
| *Kompleksas:* | | **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA** | | |
| *Objektas:* | | **PANEMUNĖS PAPLŪDIMYS** | | |
| *Žiniaraštis:* | | **Techninio projekto papildymas** | | |
|  |  |  |  |  |
| **Eil.** | **Darbo** | **Darbų ir išlaidų** | **Mato** |  |
| **Nr.** | **kodas** | **aprašymai** | **vnt** | **Kiekis** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **Paviljonas** | | |
|  |  | **Skyrius Rostverko įrengimas** |  |  |
| 1 | F1-1-2 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 0,61 |
| 2 | N6-2 | Smėlio-žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu | m3 | 20,6 |
| 3 | C1-891 | Smėlio-žvyro mišinys | kub.m | 20,6 |
| 4 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0,206 |
| 5 | N26-87-1 | Horizantalių paviršių izoliavimas vienu polistirolo plokščių sluoksniu (sausu būdu) 50mm EPS 100 (naujas) | m2 | 26 |
| 6 | N6P-0305-1 | Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams, rūsio sienoms / iš lengvų skydų) | 100 m2 | 0,7 |
| 7 | N11P-0406 | armavimas tinklais | t | 0,727 |
| 8 | N6-222-8 | Gelžbetoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu | m3 | 8,91 |
| 9 | N12-51 | Rostverkų šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bituminę mastiką, kai pagrindas sausas\* | m3 | 2,6 |
| 10 | N6P-0305-1 | Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams, rūsio sienoms / iš lengvų skydų) | 100 m2 | 0,09 |
| 11 | N11P-0406 | armavimas tinklais (pamatų) | t | 0,214 |
| 12 | N6-222-8 | Gelžbetoninių pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu | m3 | 1,52 |
| 13 | N6-43 | Pamatų sijų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu | m3 | 101,5 |
| 14 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 1,015 |
|  |  | **Skyrius Stogas** |  |  |
| 15 | N12P-0203-2 | Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų) | 100 m2 | 2,342 |
| 16 | C1-505-40 | Orientuotų skiedrų plokštės 'OSB 4', 22mm storio | kv.m | 234,2 |
|  |  | **Skyrius Apdailos darbai** |  |  |
| 17 | N11P-0302-3 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės) | 100 m2 | 0,65 |
|  |  | **Skyrius Pandusas, laiptai** |  |  |
| 18 | N27P-24-1-1 | Betonių plytelių įrengimas ant betono pagrindo. Plytelė 160x160x400 mm | 100 m | 0,21 |
|  |  | **Skyrius Žemės gerbūvio darbai** |  |  |
|  |  | **Šlaito performavimas** |  |  |
| 19 | N23P-0909 | Geotekstilės klojimas \* | 100 m2 | 1,7352 |
|  |  | **Pėsčiųjų tako įrengimas** |  |  |
| 20 | N27P-24-1-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x250 mm | 100 m | 0,465 |
|  |  | **Elektrotechnika** |  |  |
| 21 | N21-1p | Kabelis(markė ir skerspjūvis pagal projektą) | 100 m | 4,49 |
|  |  | **Sklypo sutvarkymas (I etapas)** | | |
|  |  | **Skyrius Sporto aikštelės įrengimas dvisluoksne liejama danga (364m2)** | |  |
| 22 | F1-1-2 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 1,95 |
|  |  | **Skyrius Mažoji architektūra** |  |  |
| 23 | N7P-0104-1 | pamatų atramoms montavimas | vnt. | 6 |
| 24 | N9-138 | Laisvai stovinčios atramos iki 25 m aukščio | t | 0,636 |
| 25 | DDDD | Tinklinio aikštelės inventorius | kompl | 2 |
| 26 | N33-94p | Krepšinio aikštelės inventorius | kompl | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Skyrius Takų betoniniai bortai** |  |  |
| 27 | N27P-24-1-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x250 mm | 100 m | 6,88 |
|  |  | **Apsauginė ir gaisrinė signalizacija** | | |
| 28 | N50-324p | Signalinis, garsinis įrenginys | vnt. | 2 |
| 29 | N50-365 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 0,81 |

Reikalavimus parengė:

Miesto tvarkymo skyriaus pavaduotoja Jolanta Miliauskienė

Reikalavimus suderino:

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Andriuška

**PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTO TEIKIMO TVARKA**

Pastabas ir pasiūlymus dėl Kauno Panemunės paplūdimio su poilsiaviete įrengimo papildomų darbų pirkimo techninės specifikacijos projekto teikti iki 2015-05-21 17.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba paštu adresu: Eglė Budrikienė, 141 kab. Kauno miesto savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Laisvės al. 92, LT-44251, Kaunas, bei el. paštu: egle.budrikiene@kaunas.lt