Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2015-06-10** Nr. **55-16-32**



**KAUNAS**

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Namas**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **821**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymas Nr. ĮV-190 "Dėl pripažinimo valstybės saugomu".**

4. Adresas: **Jonavos g. 6**

5. Valdytojas: **-**

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Valstybės saugomas objektas**

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **-**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | ***V*** |  |
| 4. Stogo danga |  |  |  | ***V*** |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***V*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  |  | ***V*** |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. **Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Jonavos g. 6 esantis namas išlaikęs vertingą XVIII a. pab. susiformavusį tūrį, pagrindinius fasadus. Objekte persipina renesanso, vėlyvojo baroko ir klasicizmo formos. Pastato planas "U" raidės formos, dviejų aukštų su rūsiu, mūrinis. Fasadų būklė (sienų apdaila, puošyba) prastėja, rekomenduojama fasadų tvarkyba. Stogo dangos būklė prastėja, PR pusėje tarp vidinių fasadų pastebėti nukritę čerpių fragmentai. Bendra tikrintų vidaus patalpų būklė gera. Pastato ŠV pusėje nuo karnizo ir rustuotų menčių suskaidymo dalyse krenta tinko gabalai (žr. fotofiksaciją F-1; F-2; F-3). Objektui nenustatytos vertingosios savybės. Langų dalinimas nepakitęs.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  | ***V*** |  |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: **Jonavos g. 6 esančio namo aplinkos būklė gerėja - 2015 m. sutvarkytas šalia namo esantis šaligatvis ir gatvės dalis, namo kiemas ir jo prieigos nuolat tvarkomos bei prižiūrimos.**

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

1. ŠV pusės fasadas. Simetriškas, rustuotomis mentėmis suskaidytas į tris dalis (F-1);
2. ŠV pusės fasado fragmentas (F-2);
3. Įėjimo iš ŠV pusės fragmentas. Rustuotu apvadu apjuosta įvažiavimo arka, aprėminta plastine girlianda (F-3);
4. Įvažiavimo kryžminių skliautų fragmentas (F-4);
5. Laiptinės fragmentas namo II aukšte (F-5);
6. Vidinių fasadų fragmentas. Barokinė lodžos arka (F-6);
7. PR pusės vidinių fasadų fragmentas, pastogės karnizas (F-7);
8. PR pusės vidinių fasadų fragmentas, barokinės lodžos arka su profiliuotu apvadu (F-8);
9. Vaizdas iš PR pusės (F-9);
10. Vaizdas iš PR pusės, vidiniai fasadai (F-10);
11. PR pusės vidinių fasadų fragmentas (F-11);
12. Įėjimo fragmentas į II aukšte esančias gyvenamųjų butų patalpas, durų karnizas (F-12).

**IŠ VISO: 5 lapai.**

14. Kiti dokumentai: -

Kultūros paveldo skyriaus vedėja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrijana Filinaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

**FOTOFIKSACIJA**

(kultūros vertybės kodas 821)

Data ***2015-06-09***

Fotografavo ***Andrijana Filinaitė***

****

ŠV pusės fasadas. Simetriškas, rustuotomis mentėmis suskaidytas į tris dalis (F-1)

****

ŠV pusės fasado fragmentas (F-2)

****

Įėjimo iš ŠV pusės fragmentas. Rustuotu apvadu apjuosta įvažiavimo arka, aprėminta plastine girlianda (F-3)

****

Įvažiavimo kryžminių skliautų fragmentas (F-4)

****

Laiptinės fragmentas namo II aukšte (F-5)

****

Vidinių fasadų fragmentas. Barokinė lodžos arka (F-6)

** **

PR pusės vidinių fasadų fragmentas, pastogės PR pusės vidinių fasadų fragmentas.

karnizas (F-7) Barokinės lodžos arka su profiliuotu apvadu (F-8)

** **

Vaizdas iš PR pusės (F-9) Vaizdas iš PR pusės, vidiniai fasadai (F-10)

** **

PR pusės vidinių fasadų fragmentas (F-11) Įėjimo fragmentas į II aukšte esančias gyvenamųjų butų patalpas, durų karnizas (F-12)