**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eilės  Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
|  | **Futbolo aikštė** |  |  |
| 1. | Dirvos paruošimas stadiono vejai mechaniniu būdu I grupės grunte, užpilant 20 cm storio sluoksnį humusiniu dirvožemiu | m2 | 5860 |
| 2. | Stadiono vejos užsėjimas rankiniu būdu | m2 | 5860 |
| 3. | Futbolo vartai ir jų įrengimas | vnt. | 2 |
| 4. | Futbolo aikštės 12 cm pločio linijų žymėjimas | m | 730 |
| 5. | Rutulio stūmimo sektoriaus 5 cm pločio linijų žymėjimas už futbolo aikštės ribų | m | 39 |
|  | **Bėgimo takai** |  |  |
| 1. | Dviem sluoksniais liejamos sintetinės dangos kartu su linijų ženklinimu įrengimas ant jau paruoštos asfalto dangos | m2 | 1752 |
|  | **Šuoliaduobės** |  |  |
| 1. | Dviem sluoksniais liejamos sintetinės dangos įrengimas ant jau paruoštos asfalto dangos | m2 | 100 |
| 2. | Pasparos įrengimas | vnt. | 2 |
|  | **Universali tinklinio, krepšinio, lauko teniso aikštelė** |  |  |
| 1. | Vejos bordiūrų 100x8x20 cm įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 100 |
| 2. | Sintetinei dangai pagrindo paruošimas- 5 cm sluoksnio iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio pagrindas, kuris turi būti įrengtas ant 0/45 frakcijos skaldos 15 cm storio sluoksnio bei apsauginio šalčiui atsparaus 20 cm žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. | m2 | 576 |
| 3. | Dviem sluoksniais liejamos sintetinės dangos kartu su linijų ženklinimu (krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui) universalioje aikštelėje įrengimas. | m2 | 420 |
| 4. | Smėlinio grunto prie vejos bordiūrų užpylimas | m3 | 5 |
| 5. | Krepšinio stovai su lentomis, lankais su tinkleliu ir jų įrengimas | kompl. | 2 |
| 6. | Universalus lauko teniso komplektas su įtempimo mechanizmu, įbetonuojamomis kapsulėmis, tinklu ir jo įrengimas | kompl. | 1 |
| 7. | Universalus tinklinio komplektas su įtempimo mechanizmu, įbetonuojamomis kapsulėmis, tinklu ir jo įrengimas | kompl. | 1 |
| 8. | Tinklinio varžybų teisėjo bokštelis | kompl. | 1 |
| 9. | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 20km atstumu aikštelės lovio (duobės) įrengimui | m3 | 243 |
|  | **Krepšinio aikštelė** |  |  |
| 1. | Vejos bordiūrų 100x8x20 cm įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 90 |
| 2. | Dviem sluoksniais liejamos sintetinės dangos įrengimas kartu su linijų ženklinimu (krepšiniui) aikštelėje | m2 | 420 |
| 3. | Krepšinio stovai su lentomis, lankais su tinkleliu ir jų įrengimas | kompl. | 2 |
| 4. | Esamos sintetinės dangos pašalinimas h-1,4cm ir išvežimas | m2 | 443 |
| 5. | Esamų krepšinio stovų iš metalinių konstrukcijų demontavimas | vnt. | 2 |
|  | **Vaikščiojimo takai** |  |  |
| 1. | Vejos bordiūrų 100x8x20 cm įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 736 |
| 2. | Betoninių trinkelių grindinio (h=6 cm) įrengimas (užpilant siūles) ant išlyginamojo 3 cm sluoksnio iš atsijų –skaldelės mišinio, kuris turi būti įrengiamas ant 0/45 frakcijos skaldos 15 cm storio sluoksnio bei apsauginio šalčiui atsparaus 15 cm žvyro –smėlio mišinio sluoksnio pagrindo | m2 | 900 |
| 3. | Smėlio grunto prie vejos bordiūrų užpylimas | m3 | 22 |
| 4. | Esamos asfaltbetonio dangos (h=6 cm) pėsčiųjų takuose išardymas ir išvežimas | m2 | 443 |
| 5. | Esamos betoninių plytelių dangos (h=6 cm) pėsčiųjų takuose išardymas ir išvežimas | m2 | 1445 |
| 6. | Esamų vejos bordiūrų išardymas ir išvežimas | m | 474 |
| 7. | Esamų kelio bordiūrų išardymas ir išvežimas | m | 74 |
| 8. | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas pėsčiųjų takų lovio įrengimui. | m3 | 238 |
|  | **Sporto įranga ir kiti įrenginiai** |  |  |
| 1. | Tribūnos (96 vietos) su plastikinėmis kėdutėmis įrengimas | vnt. | 1 |
| 2. | Žingsniuoklis ir mankštos dvinaris treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 3. | Pilvo ir nugaros raumenų treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 4. | Kojų stiprinimo treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 5. | Dvinaris kojų treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 6. | Prisitraukimų ir raumenų masės auginimo treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 7. | Juosmens mankštinimo treniruoklis ir jo įrengimas | vnt. | 1 |
| 8. | Suoliukai ir jų įrengimas prie krepšinio ir universalios aikštelių | vnt. | 6 |
| 9. | Šiukšliadėžės ir jų įrengimas prie krepšinio ir universalios aikštelių | vnt. | 3 |
| 10. | 2,0 m aukščio segmentinė tvora ir jos įrengimas | m | 393 |
| 11. | 2,0 m pločio ir 2,0 m aukščio (rakinami, su spyna, vienvyriai) varteliai ir jų įrengimas | vnt. | 2 |
| 12. | 4,0 m pločio ir 2,0 m aukščio (rakinami, su spyna, dvivyriai) vartai ir jų įrengimas | vnt. | 2 |
| 13. | Esamos tvoros ir stulpelių išardymas, šiukšlių išvežimas | m | 230 |
| 14. | 4,0 m aukščio tvora ir jos įrengimas prie krepšinio ir universalių aikštelių | m | 36 |
| 15. | Vykdant takų, tvorų, aikštelių ir kitų objektų statybą pažeistos vejos atstatymas | m2 | 2500 |

Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje.