**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO LAISVĖS AL. 96, KAUNE, DIDŽIOSIOS SALĖS STOGO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ IR DARBO PROJEKTO RENGIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Užsakovas:** Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyrius.

**Pirkimo objektas ir jo apibūdinimas:** Kauno miesto savivaldybės administracinio pastato Laisvės al. 96, Kaunas, Didžiosios salės stogo paprastojo remonto darbų, nurodytų sąnaudų žiniaraštyje (lentelė pridedama), darbo projekto parengimas ir remonto darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą, techninę dokumentaciją, nustatytą kalendorinį darbų grafiką ir darbų lokalines sąmatas.

Rangovas turės darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, juos atlikti, laikydamasis abiejų Sutarties šalių suderinto darbų vykdymo grafiko, ir užbaigti per 3 mėnesius.

Rangovas, vadovaujantis pridedamu techniniu projektu „Savivaldybės administracinio pastato (NKV 120112-01 UK 1132) Laisvės al. 96, Kaunas, didžiosios salės stogo paprastojo remonto techninis projektas“, turės parengti darbo projektą ir atlikti **tik šiame sąnaudų žiniaraštyje** numatomus paprastojo remonto darbus:

**Lentelė**

PRELIMINARUS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.Eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Matovnt. | Kiekis | Papildomiduomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. GRIOVIMO DARBAI** | Projektinis kiekis |
| 1. | Demontuojama Didžiosios salės stiklinė stogodalis:-metalo rėmai 5X5\*cm-armuotas stiklas 4-5mm |  | mm² | 415,36251,91 | Projektinis kiekisBūtina tikslintivietoje\*tikslinti vietoje |
| 2. | Demontuojama Didžiosios salės stogo dalisdengta skarda:Nuardomas senas lentų paklotas- 25mm,susidėvėjusios medinės sijos (gegnės). Esamastogo danga – cinkuota skarda su falcais 0,5mm |  | m² | 184,14 | projektiniskiekis |
| 3. | Demontuojami esami kvadratinio profiliocinkuotos skardos lietvamzdžiai 150x150mm |  | m | 28,05 | Matmenistikslinti vietoje |
| 4. | Demontuojami esami cinkuotos skardos latakai150x150mm |  | m | 37,0 | Matmenistikslinti vietoje |
| 5. | Demontuojama esama metaline stogo tvorelėH-600mm, 2 horizontalūs vamzdžiai d-40mm ir 11 vertikalių vamzdžių d-40mm |  | m | 16,58 | Matmenis irdiametrątikslinti vietoje |
| 6. | Demontuojamos esamos sniego gaudyklėsMetalo vamzdis 50x50mm t-3mm |  | m | 188,64 | projektiniskiekis |
| 7. | Stogo elementų susidėvėjusios cinkuotosskardos 0,5mm demontavimas. |  | m² | 10,0 | projektiniskiekis |
| 8. | Esamų metal. konstrukcijų dažų nuvalymasRūdžių surišimas priemonėmis antikorozinėmismedžiagomis. |  | m²  | 1072,2 | projektiniskiekis |
| 9. | Keičiamos korozijos pažeistos metal.konstrukcijos ar dalys (jeigu atidengus konst.tokių randama)  |  | %  | 10-15 | Tikslinti DPmetu |
| **II. LAUKO DARBAI** |  |
| 1. | Naujo stiklinio stogo montavimas. Metal. rėmai susaugaus armuoto stiklo langais. Viršutinis stiklosluoksnis autentiškas armuoto stiklo.Aliuminio profilių stoginė sistema Sapa SFB-5050,arba analogiškaStiklo paketas su armuotu ir laminuotu stiklu.Stiklo paketo markė 6ARM-16Ar-44.2SEL. arbaanalogiškaSt. P. Šilumos perdavimo koef 1.1W/m2K.00 |  | M² | 270,91 | Tikslinti DP metu.Prieš gaminantlangus būtinaišsimatuotivietoje |
| 2. | Naujai sumontuojama stogo dalis dengtaskarda(Broof) (analogiškas skardos tipas esamam)-stogo danga – cinkuota su falcais skarda 0,6mm-medinių lentų paklotas 2,5x15cm-išilginiai grebėstai 2,5x8cm-antikondencasinė plėvelė-išilginiai grebėstai 5x8cm-gegnės 7,5x8(H) po viena tarpe tarp esamų-metal. dvitėjų (kieta ak. Vata – 3cm, ak. Vata – 5cm)-ak. Vata- 15cm-garo izoliacija-apdaila iš vidaus medžio dulkių plokštės MDF(Žiūrėti SA brėžiniuose) |  | m²  | 184,14 | Tikslinti DP metu |
| 3. | Naujų lietvamzdžių montavimas (skerspjūvisanalogiškas esamiems) kvadratinio profilio cinkuotosskardos 0,6mm lietvamzdžiai 150x150mm. Tvirtinamikas 600mm |  | m  | 28,05 | projektinis kiekis  |
| 4. | Naujų cinkuotos skardos 0,6mm latakų montavimas150x150mm. (skerspjūvis analogiškas esamiems) |  | m  | 37,0 | -//- |
| 5. | Įlajų ir lietvamzdžių šildymas elektros kabeliais.Atvedimas bei pajungimas prie esamų elektros tinklų.Kiekius tikslinti EL dalyje |  | m  | 28,05 | Nurodytas tiklietvamzdžių ilgis |
| 6. | Naujos apsauginės stogo tvorelės montavimasDu horizontalus juodo plieno vamzdžiai išor. D22mm, sien. St. 1.5mm, 304PE. Vertikalūs nerūd.Plieno vamzdžiai kas 1,20m. ( tikslinti DP dalyje) |  | m | 37,02 | Tikslinti pagalesamą stogotvorelę |
| 7. | Naujų sniego gaudyklių montavimas (analogiškasesamoms) Metalinis vamzdis kvadratinis 50x50mm t-3mm (Mazgas –2) |  | m | 188,64 | Būtina tikslintipagal esamąsituaciją gamintianalogiškus |
| 8. | Restauruojamas esamas nesudėtingo profilio stogokarnizas. (Esamo subyrėjusio tinko nuvalymas,naujos apdailos atstatymas pagal esamą) |  | m²  | 18,50 | -//- |
| 9. | Lauko metalinių kopėčių restauravimas- dažųnuvalymas, rūdžių surišimas, perdažymas(analogiškai) (12,0x1,0m\*) |  | vnt  | 1 | Tikslinti DP metu |
| 10. | Projektuojamas naujas varstomas langas L-2.Pažymėtas stogo plane 153x77mm |  | vnt  | 1 | Tikslinti DP metu.Prieš gaminantlangus būtinaišsimatuoti vietoje |
| **III. VIDAUS APDAILOS DARBAI** |  |
| 1. | Visų metalinių stogą laikančių konstrukcijųrestauravimas:esamų dažų nuvalymas, apdorojimasantikorozinėmis priemonėmis bei dažymaspriešgaisriniais dažais. Spalva autentiška esamai(pilka). |  | Visųmetal.stogąlaikan-čiųkonstr.m² | 1072,2 | projektinis kiekis |
| 2. | Sudužusių stiklų keitimas pakabinamose lubose(stiklai turi būti analogiški esamiems) (Matmenisžiūrėti TP SA brėžiniuose bei tikslinti vietoje) |  | m² | 62,46 | projektinis kiekis Matmenis būtinatikslinti vietoje |
| 3. | Netinkamų stiklų keitimas autentiškais, Didžiosios salės lubose. (Matmenis žiūrėti SA brėžiniuose beitikslinti vietoje) |  | m² | 50,0 | projektinis kiekis Matmenis būtinatikslinti vietoje |
| **IV. KITI DARBAI**  |  |
| 1. | Naujų aptarnavimo takų įrengimas:Metal. skydų rėmas su drėgmei atsparia plokšteTakų plotis nemažesnis nei 1100mm |  | m² | 169,85 | Tikslinti DP metu |
| 2. | Projekt. metal. kopėčios su apsauginiais turėklais1000x2500mm |  | vnt | 2 | Tikslinti DP metu |
| 3. | Laikinų apsauginių turėklų įrengimas (metal.vamzdis, tinklas) h-1,20m |  | m  | 34,0 | Tikslinti DP metu |
| 4. | Priešgaisrinių kopėčių įrengimas 1m. pločio |  | m | 10,0 | Tikslinti DP metu |
| 5. | Užlipimo priemonių ant mansardinio aukštoatnaujinimas arba naujų kopėčių įrengimas |  | vnt | 2 | Tikslinti DP metu |
| 6. | Laikini aptarnavimo takai darbų vykdymo metuMedinės lentos ant esamų metalinių konstrukcijų.(žiūrėti TDP Mazgas- 7) |  | m² | 204,78 | Tikslinti DP metu |
| 7. | Statybinės atliekos:Viso:-Medis-Metalas-Stiklas-Skarda ((stogo danga, lietvamzdziai, latakai)) |  | tm3 | 28,5t13,041,91,261,39 | projektinis kiekis |

Pastabos: Dažymo spalvos nustatomos autorinės priežiūros metu; prietaisų ir įrenginiu tipai parenkami autorinės priežiūros metu; apdailos rūšys (tipai) bus derinamos DP metu.

PRIDEDAMA: Techninis projektas „Savivaldybės administracinio pastato (NKV 120112-01 UK 1132) Laisvės al. 96, Kaunas didžiosios salės stogo paprastojo remonto techninis projektas“

**PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTO**

**TEIKIMO TVARKA**

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016 m. gegužės 13 d. 15.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: egle.budrikiene@kaunas.lt bei faksu (+370 37) 223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Eglei Budrikienei, tel. (+370 37) 424379.