**LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ KAPŲ KRYŽELIŲ KAUNO MIESTO KAPINĖSE ATSTATYMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kriterijus**  | **Charakteristika** |
| 1.  | UŽSAKOVAS | Kauno miesto savivaldybės administracija |
| 2.  | STATINIŲ PROJEKTO PAVADINIMAS, ADRESAS | Kauno miesto kapinės: Panemunės kapinės, Senosios miesto kapinės, Žemųjų Šančių kapinės, Aukštųjų Šančių kapinės. |
| 3. | STATINIŲ KATEGORIJA | Nesudėtingi I kategorijos statiniai, |
| 4. | STATINIŲ PASKIRTIS | Lietuvos kariuomenės karių kryželių atstatymas |
| 5. | PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETA | Kauno miesto kapinės  |
| 6. | REIKALAVIMAI DARBAMS | Kryželius pagaminti pagal architekto G. Piekuro sukurtą etaloną iš šviesaus pilko granito. Nustatyta tvarka ant jų iškalti palaidotųjų pavardes, vardus, karinius laipsnius bei mirties datą. Šriftas, raidžių išdėstymas ir apvadai turi atitikti Vertybių apsaugos departamento patvirtintą etaloną. Įgilintos raidės išpildomos ambrazyvinias grūdeliais ir tonuojamos akmeniui skirtais šalčiui ir drėgmei atspariais tamsios spalvos dažais. Parengti tinkamus pamatus ne mažiau kaip 0,5 m gylio. Demontuoti ir utilizuoti senus ir sumontuoti naujus kryželius karių palaidojimo vietose. Sutvarkyti aplinką.Lietuvos kariuomenės karių kapų kryželiams naudoti granitą, analogišką jau pastatytų kryželių granitui (pastatytiems kryželiams buvo naudojamas „Kuru grey“ (Suomija) granitas). |
| 7. | PRIVALOMIEJI PROJEKTO DOKUMENTAI (užsakovo perduodami projektuotojui) | 1. Lietuvos karių pavardės, kalamos ant kryželių 2. Architekto G. Piekuro kryželio brėžinys |
| 8. | TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI | Kryželiai privalo būti išpjauti iš šviesiai pilko granito pagal brėžinyje pridėtus matmenis. Paviršius šlifuotas, matinis. Spinduliai grubiai šlifuoti. Kryželio kampai statūs. Užrašas kalamas naudojant šriftą „Helvetica inserat“, įgilinant iki 2 mm. Užrašo „A†A“ raidžių aukštis - 26 mm. Karo laipsnių, pavardžių ir datų raidžių aukštis – 20 mm. |
| 9. | PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS | Kryželius gaminti pagal Užsakovo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. |

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas

Kultūros paveldo skyriaus vyriausiasis specialistas Zenonas Girčys

**Pastabų ir pasiūlymų dėl techninės specifikacijos projekto teikimo tvarka:**

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-10-13 9.00 val. CVPIS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: asta.kudirkiene@kaunas.lt bei faksu Nr. +370 37223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Kudirkienei, tel. Nr. +370 37425891.