**KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA**

**191090841**

Konkurso sąlygų priedas Nr.

**Sporto įrenginių techninės specifikacijos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrenginys** | **Kiekis** | **Specifikacijos** |
| **1.** | **Tinklo piramidė (šešiakampė)**    **Sliuogimo lynas (priedas tinklo piramidei)** | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: D 5000, H 3000 mm.  Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas plienas, sintetinės virvės su plieno stygomis viduje. Piramidė su 1 platforma. Įrenginys įbetonuojamas į žemę. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą, bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.  **Matmenys:** lyno skersmuo ne mažiau nei 16 mm, lyno ilgis priklausomai nuo piramidės.  Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **2.** | **Judančių rastų takelis** | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: L 2700, B 1000, H 900 mm.  Pagrindinė konstrukcija: impregnuota klijuota spygliuočio mediena. Tvirtinimui naudojami cinkuoti tvirtinimo elementai, apsauginiai varžtų  dangteliai ir kiti tvirtumą, bei vaikų saugumą užtikrinantys elementai. Virvės su plieniniu stygomis viduje (armuotos). Įrenginys montuojamas ant betoninių pamatų. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **3.** | **Karstyklė** | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 2,45×2,81×1,60 m (plotis/ilgis/aukštis)  Konstrukcija įbetonuojama. Visos metalinės dalys cinkuotos ir nudažytos milteliniu būdu. Medinės dalys yra padengtos specialiais lauko sąlygoms skirtais dažais. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **4.** | **Žaidimų aikštelė 2** | **1** | **Matmenys:** įrenginio aukščiausiai atsikišusios detalės aukštis ne mažiau nei 2,69 m, aikštelių ant kurių gali stovėti vaikai maksimalus aukštis ne mažiau nei 1,36 m.  Skirta vaikų amžiaus grupei nuo 3 iki 14 metų. Konstrukcija pagaminta iš 9×9 cm klijuotos medienos kolonų. Kompleksas statomas 10 cm virš žemės ant metalinių kojų, kurios yra pritvirtinamos prie betoninių blokelių. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos.  Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **5.** | **Dvi kopinėjimo sienelės sujungtos grandinėmis** | **1** | **Matmenys:** abiejų sienelių aukštis ne mažiau nei 3 m. vienos ilgis ne mažiau nei 2 m kitos ne mažiau nei 3 m.  Sienelės lygios, be piešinių. Sienelės pagamintos iš medienos, įbetonuotos ne mažiau nei 1,20 m., spalvoti kybiai prisukami prie medinio sienelės pagrindo. Sienelės sujungtos dviem grandinėm. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginys privalo atitikti laipiojimo sienelių saugumo reikalavimus pagal EN standartus arba lygiaverčius bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN standartus arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Spalvą ir formą derinti su užsakovu. |
| **6.** | **Sūpynės 1** | **1** | **Matmenys:** Ilgis ne mažiau nei 2,00 m Plotis ne mažiau nei 1,60 m Aukštis ne mažiau nei 2,20 m.  Įrenginys sudarytas iš metalinio stovo, plastikinis, pintas supimosi ratas skersmuo ne mažiau nei 1,00 m. Maksimalus kritimo aukštis 1,24 m Apsaugos zona ilgis 4,00m plotis 7,60m. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **7.** | **Sūpynės 2**  **C:\Users\Ukis\Desktop\supynė_foto.jpg** | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: Ilgis 2,00 m Plotis 1,60 m Aukštis 2,20 m.  Įrenginys sudarytas iš metalinio stovo, sėdynė apvali, tvirto plastiko. Maksimalus kritimo aukštis 1,24 m  Apsaugos zona ilgis 4,00m plotis 7,60m.  Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą bei turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Elementų konstrukcijos turėtų būti:  1. užapvalintais kampais ir briaunomis,  2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.  3. tvirtinama grandine.  Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **1.** | **Lauko treniruoklis 1**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1000x800x1500 mm (ilgis, plotis, aukštis)  Treniruoklis skirtas pilvo ir sėdmenų raumenims lavinti. Pritaikytas apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra, galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **2.** | **Lauko treniruoklis 2**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 850x500x1450 mm (ilgis, plotis, aukštis).  Treniruoklis skirtas pilvo, nugaros, rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg.Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Ant sėdimosios treniruoklių dalies neturi laikytis vanduo. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **3.** | **Lauko treniruoklis 3**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1480x1340x1370 mm (ilgis, plotis, aukštis)  Treniruoklis skirtas pilvo raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg.Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **4.** | **Lauko treniruoklis 4**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1250x600x1600 mm (ilgis, plotis, aukštis).  Šiaurietiško ejimo treniruoklis, skirtas pečių ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, betonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **5.** | **Lauko treniruoklis 5**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 2115x560x1050 mm (ilgis, plotis, aukštis).  Treniruoklis skirtas rankų, pečių bei nugaros raumenims lavinti. Pritaikytas apkrovai iki 150 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Ant sėdimosios treniruoklių dalies neturi laikytis vanduo. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **6.** | **Lauko treniruoklis 6**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1010x575x1395 mm (ilgis, plotis, aukštis)  Treniruoklis skirtas kojų ir rankų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 150 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **7.** | **Lauko treniruoklis 7**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1180x790x1430 mm (ilgis, plotis, aukštis)  Treniruoklis skirtas rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| **8.** | **Lauko treniruoklis 8**    Arba lygiavertis | **1** | **Matmenys:** ne mažiau nei: 1552x515x137mm  Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.  Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |