**KALĖDINIŲ PUOŠYBINIŲ ELEMENTŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatomų puošti Kauno miesto erdvių pavadinimas, atramų skaičius | Puošybinis elementas: aukštis (cm), vieta, pareikalaujama galia (W), | Dekoracijų skaičius, vnt. |
| 1. | Varnių tiltas: 26 atramos | Art Deco stiliaus baltos spalvos dekoracijos ant kiekvienos atramos. Dekoracijos aukštis ne mažiau 180 cm. Galia iki 90 W | 26 |
| 2. | P. Vileišio tiltas: 22 atramos  | Art Deco stiliaus baltos spalvos dekoracijos ant kiekvienos atramos. Dekoracijos aukštis ne mažiau 180 cm. Galia iki 90 W | 22 |
| 3. | S. Daukanto pėsčiųjų tiltas: 38 atramos | Art Deco stiliaus baltos spalvos dekoracija ant kiekvienos atramos. Dekoracijos aukštis ne mažiau 125 cm. Galia iki 90 W | 38 |
| 4. | M. K. Čiurlionio tiltas: 36 atramos | Art Deco stiliaus baltos spalvos dekoracijos ant kas antros atramos. Dekoracijos aukštis ne mažiau 180 cm. Galia iki 90 W | 36 |
| 5. | Panemunės tiltas: 26 atramos | Art Deco stiliaus baltos spalvos dekoracijos ant kiekvienos atramos. Dekoracijos aukštis ne mažiau 180 cm. Galia iki 90 W | 26 |

1. Konkursui pateikiami Art Deco stiliaus\* kalėdinio papuošimo elementų variantai.

2. Visi pakabinami papuošimo elementai – Art Deco stiliaus\*. Pakabinamų dekoracijų spalvos – baltos.

3. Konkursui pateikiami trys visų erdvių papuošimo variantai. Pridedama puošybinių elementų ir jais papuoštų erdvių vizualizacija (nuotraukos ar kt., A4 formatu).

4. Puošybiniai elementai turi būti skirti naudoti lauko sąlygomis su ne mažesniu kaip IP 66 apsaugos laipsniu ir ne mažesniu kaip IK 06 koeficientu atsparumo smūgiams.

5. Lentelėje nurodytos Kauno miesto erdvės, kalėdinių papuošimo elementų skaičius, pakabinimo aukštis, vieta ir galima galia.

\**\*Kalėdinio papuošimo elementai – modernūs ir elegantiški, dekoratyvūs, organiški, lakoniškų, pasvirusių, išlenktų formų.*