Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2015-08-06 Nr. 55-16-36

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10426

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

2012-09-17 Nr. KPD-SK-100

4. Adresas V. Putvinskio g. 64, Kaunas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 5. Valdytojas |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Pamiklas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | ***V*** |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***V*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***V*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. Pastato būklė nepakitusi- stabili. Pamatų būklė, sienos konstrukcijos tvirtos, nepažeistos. Vietomis pastebimi smulkūs tinko nubyrėjimai, ypač Š fasade. Pietiniame ir Rytų fasaduose aptrupėję balkonų padai. R geltona spalva nutinkuota siena išpaišyta graffiti piešiniu. Stogo dangos būklė nepasikeitusi- skardos lakšt

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį \_Namo būklė nepakitusi- patenkinama, stabili.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. A. Žmuidzinavičiaus namo P fasadas 2. Pastato P pusės segmentinis erkeris, bei balkonai su metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis, karnizas skiriantis II ir III aukštus.; 3. Užapvalintas balkonas su metaline tvorele R fasade; 4. Š fasadas su rizalitu ir jį vainikuojančiu karnizu 5. Š ir R fasadų kampe įrengtas naujas lietvamzdis; 6. Interjero erdvėje teraco laiptais su juodu apvadu I aukšte, bei medinis laiptinės langas.

14. Kiti dokumentai -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dovilė Buzaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10426 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280591.JPG C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280592.JPG | | | | | | |
| Nr. | **1** | | Pavadinimas | 1. **Žmuidzinavičiaus namo pagrindinis P fasadas** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280593.JPG | | | | | | |
| Nr. | **2** | | Pavadinimas | **Pastato P pusės segmentinis erkeris, bei balkonai su metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis, karnizas skiriantis II ir III aukštus** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10426 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280595.JPG C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280596.JPG | | | | | | |
| Nr. | **3** | | Pavadinimas | **Užapvalintas balkonas su metaline tvorele R fasade** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280598.JPG | | | | | | |
| Nr. | **4** | | Pavadinimas | **Š fasadas su rizalitu ir jį vainikuojančiu karnizu** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10426 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280597.JPG | | | | | | |
| Nr. | **5** | | Pavadinimas | **Š ir R fasadų kampe įrengtas naujas lietvamzdis** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |
| C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280601.JPG C:\Documents and Settings\dovibuza\Desktop\FOTO TIKRINIMO AKTŲ\2015-07-28\P7280602.JPG | | | | | | |
| Nr. | **6** | | Pavadinimas | **Interjero erdvėje teraco laiptais su juodu apvadu I aukšte, bei medinis laiptinės langas** | | |
| Fotografavo | | Dovilė Buzaitė | | | Data | 2015-07-28 |