Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

**Kauno miesto savivaldybės administracijos**

**Kultūros paveldo skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2016-03-29** Nr. **55-16-7**



**Kaunas**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Stepono Jucevičiaus-Dariaus ir Stasio Girskio-Girėno kapas**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **10395**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2008-02-13 Nr. KPD-RM-733**.**

4. Adresas: Ašmenos 1-oji., Kaunas, Kauno m. sav.

5. Valdytojas: SĮ „Kapinių priežiūra“,K.Donelaičio g. 70, Kaunas.

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6. Paskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas objektas 2005-04-29 Nr. ĮV-190; 2008-02-13 Nr.155 Paminklas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **-**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | ***-*** |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***-*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***-*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***-*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***-*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***-*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: įvairios išraiškos formos – antkapio (įrengto 1969 m., autoriai: skulptorius V. Mačiuika, architektai A. ir V. Nasvyčiai), kurį sudaro paminklas su 15 dalių šlifuoto granito plokšte. Vienos granitinės plokštės kampas viršutinėje dalyje nuskilęs. Plokštėse iškaltas įrašas: „STEPONAS / DARIUS / STASYS / GIRĖNAS “, žemai – „LITUANIKOS SKRYDŽIU NUGALĖJĄ ATLANTĄ / ŽUVO / /NEPASIEKĘ TĖVYNĖS /1933.VII.17 “, užrašų raidės paryškintos šviesiais dažais, (būklė gera). Virš plokštės horizontaliame granito bloke, simbolizuojančiame lėktuvo sparnus, iškalti lakūnų horeljefiniai portretai ( aukštis – 0,95 m; būklė gera; ). Teraco apskritimo formos trinkelės, bei 40 apvalių vazų gėlėms (būklė gera).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Apie paminklą suformuotas kalnelis, dėl sodinamų gėlių, yra nusėdęs, atsivėręs pamatas. Tarp pamato ir horizontalaus paminklo pagrindo yra atsivėrę plyšiai. Juos reikia užtaisyti ir iki paminklo pagrindo užpilti gruntu bei užvelėnuoti. Gėles sodinti tik ties pirmąją plokščių eile.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Zenonas Girčys

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

**FOTOFIKSACIJA**

Kultūros vertybės kodas 10395.Fotografavo *Zenonas Girčys.* Data *2016-03-15*

**

**Stepono Jucevičiaus-Dariaus ir Stasio Girskio-Girėno kapas Aukštųjų Šančių kapinėse Ašmenos –oji g. , Kaunas, Kauno m. sav.**

****

****

Reikalinga užtaisyti plyšius irvelėnuoti.