Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2016-07-01** Nr. 55-16-44

(data)

**KAUNAS**

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos komplekso aštuntas sandėlis**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **26604**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **-**

4. Adresas: **J. Bakanausko g. 99**

5. Valdytojas: **- Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042**

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Paskelbtas saugomu valstybės**

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | ***V*** |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***-*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***-*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) | - | - | ***-*** | ***-*** | - |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Sandėlis yra vieno aukšto, betoninis, T raidės formos plano. Objekto būklė nepakitusi, tačiau aplinka ir statinio stogas smarkiai apaugę savaiminiais želdiniais, aplinka užteršta buitinėmis šiukšlėmis. Nėra durų ir langų, angos yra atviros, į pastatą lengvai gali patekti pašaliniai žmonės. Statinio teritorijoje yra atviras drenažo šulinys; 6) apgriautos ventiliacinės angos; 7) neprižiūrima inžinerinė anga.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: **Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos komplekso aštunto sandėlio būklė išliko nepakitusi, bet ją reikia tvarkyti.**

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

(F-1). Aštuntas sandėlis, V fasadas;

(F-2). Aštuntas sandėlis, įėjimo į patalpą Nr. 1 durų anga;

(F-3). Aštuntas sandėlis, įėjimo į patalpą Nr. 4 durų anga;

(F-4) Aštuntas sandėlis, praėjimo į patalpą Nr. 3 fragmentas;

(F-5) Aštuntas sandėlis, V fasado fragmentas.

**IŠ VISO: 4 lapai.**

14. Kiti dokumentai: -

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Saulius Rimas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

**FOTOFIKSACIJA**

(kultūros vertybės kodas **26604**)

Data ***2016-07-01***

Fotografavo ***Saulius Rimas***

(F-1) Aštuntas sandėlis, V fasadas.

 

(F-2) Aštuntas sandėlis, įėjimo į patalpą (F-3) Aštuntas sandėlis, įėjimo į patalpą Nr. 4

Nr. 1 durų anga. durų anga.

 

(F-4) Aštuntas sandėlis, praėjimo į (F-5) Aštuntas sandėlis, V fasado fragmentas.

patalpą Nr. 3 fragmentas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  26586 |
| ***C:\Users\dovibuza\Desktop\Astuntas sandelis 26604\IMG_20160625_190418.jpg*** | | | | | | |
| Nr. | **1** | | Pavadinimas | **Tūrinė erdvinė kompozicija iš PV pusės I** | | |
| Fotografavo | | Saulius Rimas | | | Data | 2015-05-21 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **2** | | Pavadinimas | **Tūrinė erdvinė kompozicija iš PV pusės II** | | |
| Fotografavo | | Saulius Rimas | | | Data | 2015-05-21 |
|  | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  26586 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **3** | | Pavadinimas | **Pažeistų konstrukcijų fragmentas** | | |
| Fotografavo | | Saulius Rimas | | | Data | 2015-05-21 |
|  | | | | | | |
| Nr. | **4** | | Pavadinimas | **Patalpos vaizdas** | | |
| Fotografavo | | Saulius Rimas | | | Data | 2015-05-21 |