Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2017.04.10 Nr. 55-16-33

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas **Ūkinis pastatas**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **27051**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) –

4. Adresas **Kaunas, Kauno m. sav.**

5.Valdytojas –

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6.Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **Valstybės saugomas**

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris **Tikrintas pirmą kartą**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  |  | ***V*** |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | ***V*** |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  |  | ***V*** |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***V*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. **Pamatai – juostiniai, mūriniai, būklė prasta. Stogas keturšlaitis, medinės konstrukcijos, dangos tipas – šiferis, būklė patenkinama. Langų būklė blogėja, nusilupę dažai, rūdžių požymiai, deformuoti, pastebimi defektai, atsiradę dėl aplinkos veiksnių (drėgmės, temperatūros kaitos), būklė prasta. Durų būklė nepakito, patenkinama. Sienų apdaila – tinkuotas mūras, raudonų plytų. Daugiausia defektų užfiksuota fasaduose, krenta tinkas, būklė prasta. Viršutinę fasado dalį juosia karnizas, būklė patenkinama, nepakito. Bendrai objekto būklė blogėja.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. **Objektas yra šalia Tvirtovės komendanto rūmų, orientuotas galu į Gedimino g., pietuose ribojasi su Intendantūros pastatu. Bendrai aplinkos būklė tvarkinga, prižiūrima. Aplinkos taršos požymių neaptikta.**

13.Fotofiksacija

**Nr.1 Tvirtovės komendanto vadavietės ūkinio pastato P ir R fasadai;**

**Nr. 2 Ūkinio pastato vaizdas iš P pusės;**

**Nr. 3 Langas P fasade;**

**Nr. 4 Durys fasade.**

Iš viso: 2 lapai

14. Kiti dokumentai

Vyriausioji specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andrijana Filinaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  27051 |
| D:\komendanturos kompleksas\P1180352.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **1** | | Pavadinimas | **Tvirtovės komendanto vadavietės ūkinio pastato P ir R fasadai** | | | |
| Fotografavo | | Andrijana Filinaitė | | | | Data | 2017-01-18 |
|  | |  | | | |  |  |
| D:\komendanturos kompleksas\P1180357.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **2** | | Pavadinimas | **Ūkinio pastato vaizdas iš P pusės** | | | |
| Fotografavo | | Andrijana Filinaitė | | | | Data | 2017-01-18 |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas:  27049 | | |
| D:\komendanturos kompleksas\P1180354.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **3** | | Pavadinimas | **Langas P fasade** | | | |
| Fotografavo | | Andrijana Filinaitė | | | | Data | 2017-01-18 |
| D:\komendanturos kompleksas\P1180356.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **4** | | Pavadinimas | **Durys fasade** | | | |
| Fotografavo | | Andrijana Filinaitė | | | | Data | 2017-01-18 |