Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2017-02-02 Nr.55-16-8

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Gimnazijos pastatas.

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10677.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

4. Adresas: Gimnazijos g. 3 , Kaunas, Kauno m. sav.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Valdytojas: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 188603091, A. Volano g. 2, Vilnius, +37052191190.

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | ***V*** |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***V*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***V*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. Pastatas daugiakampio formos plano, trijų aukštų su rūsiu. Pamatų būklė gera, iš vidaus kiemo pusės patenkinama, vietomis nukritęs tinkas. Pastebėta, jog pastato dangos būklė blogėja, krenta tinkas, taip pat tinko medžiaga pagrindiniame fasade patamsėjusi, paveikta neigiamų aplinkos veiksnių. Stogo dangos ir konstrukcijų būklė gera. Langų, durų būklė gera. Puošybos būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Aplinkos būklė tvarkinga, prižiūrima, neaptikta aplinkos taršos požymių. Tvoros būklė – patenkinama.

13.Fotofiksacija Nr. 1 Pagrindinis PR fasadas; Nr. 2 Vaizdas iš ŠV pusės; Nr. 3 Š ir R fasadai; Nr. 4 Vaizdas iš kiemo pusės; Nr. 5 Š fasadas; Nr. 6 Puošybos fragmentas; Nr. 7 Pagrindinis įėjimas; Nr. 8 Atminimo lentos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_-\_\_\_\_ lapų.

Vyriausioji Specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dovilė Buzaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10677 |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110400.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **1** | | Pavadinimas | **Pagrindinis PR fasadas** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |
|  | |  | | | |  |  |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110404.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **2** | | Pavadinimas | **Vaizdas iš ŠV pusės** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10677 | | |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110398.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **3** | | Pavadinimas | **Š ir R fasadai** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110411.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **4** | | Pavadinimas | **Vaizdas iš kiemo pusės** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10677 | | |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110418.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **5** | | Pavadinimas | **Š fasadas** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110412.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **6** | | Pavadinimas | **Puošybos fragmentas** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas:  10677 | | |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110406.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **7** | | Pavadinimas | **Pagrindinis įėjimas** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |
| D:\kompleksas ir baznycia\P1110408.JPG | | | | | | | |
| Nr. | **8** | | Pavadinimas | **Atminimo lentos** | | | |
| Fotografavo | | Toma Karoblytė | | | | Data | 2017-01-11 |