Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos**

**Kultūros paveldo skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2023-07-24** Nr.**55-16-32**



**Kaunas**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Kauno tvirtovės 8-osios baterijos sandėlių komplekso pirmasis sandėlis**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **26566**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2014-12-16** Nr. **KPD-SK-240**

4. Adresas: **Zanavykų g. 60, Kaunas**

5. Valdytojas: –.

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Valstybės saugomas objektas**

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018-03-30 Nr.55-16-13

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | ***V*** |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***–*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***V*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės 8-osios baterijos sandėlių komplekso pirmojo sandėlio tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 1 a. su PR fasado fragmentu. XX a. II p. formuojant Zanavykų g. šlaitą sandėlio kiemas užpiltas žemėmis ir ant sandėlio užstatyti statiniai, o dalis PR fasado užbetonuotas (būklė patenkinama). Aukštų išplanavimas: kapitalinių sienų tinklas; sienų angos - PR fasado stačiakampė durų anga su arkine sąrama geros būklės; PR fasado stačiakampė lango anga (dalis angos užbetonuota, angos sąrama neautentiška; būklė bloga); vidaus patalpų praėjimų stačiakampės durų angos su arkinėmis sąramomis patenkinamos būklės; vidaus patalpų langų angos su segmentinėmis sąramomis geros būklės; vidaus patalpų langų angų su arkinėmis sąramomis vietos (langų angos užmūrytos). Fasadų apdaila ir puošyba: PR fasado plytų mūro profiliuoto karnizo fragmentas blogos būklės. Konstrukcijos: pamatas (pamatas netyrinėtas); plytų mūro sienos (dalis sienų užbetonuotos ir užpiltos žemėmis; būklė patenkinama); vidaus patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai geros būklės; vidaus patalpų plytų mūro cilindriniai su liunetėmis skliautai ir vidaus patalpų plytų mūro kryžminiai skliautai patenkinamos būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai  pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  | ***V*** |  |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės 8-osios baterijos sandėlių komplekso pirmojo sandėlio aplinka sutvarkyta, pašalinta dauguma vizualinės taršos šaltinių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lap.

Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Eglė Knygauskaitė-Liakienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kultūros vertybės kodas 26567. Fotografavo: Paulius Kolaitis. Data 2023-07-24

****

** **