Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2023-08-18 Nr. 55-16-30

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo sandėlis.

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26532.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2017-03-20 Nr. KPD-SK-327.

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Breslaujos g. 20/K. Baršausko g. 62a.

5. Valdytojas: -

|  |
| --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas; reikšmingumo lygmuo – regioninis.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2018-07-31 Nr. 55-16-45

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | ***-*** |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  | ***V*** |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 6. Langai |  |  | ***V*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | ***V*** |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***V*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tikrintas kultūros paveldo objektas - Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo sandėlis (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 26532). Objekto statusas – valstybės saugomas, reikšmingumo lygmuo – regioninis. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis ir istorinis. Aukštis ir/ar aukštingumas - vieno aukšto. Tūris - vieno aukšto, užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus PV fasadą. Kiti stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kaminas. Aukštų išplanavimas - keturių patalpų su atskirais įėjimai PV fasade, kurias supa ventiliacijos koridorius. Kapitalinės sienos - kapitalinių plytų mūro sienų tinklas; sienų angos - PV fasado durų angos su segmentinėmis sąramomis (dalis angų pakeistos, išgriautos, vietoje jų įstatytos garažo durys); PV fasado langų angos su segmentinėmis sąramomis (dalis angų pakeistos, išgriautos, vietoje jų įstatytos garažo durys); vidaus patalpų langų angos su segmentinėmis sąramomis. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie PV fasado. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus PV fasado dekoro elementai . Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu; vidaus patalpų cilindriniai skliautai; ventiliacijos koridoriaus cilindriniai skliautai. Inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - PV fasado langų metalinės grotos. Bendra statinio būklė – patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  |  | ***V*** |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo sandėlio aplinka tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.



14. Kiti dokumentai -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Eglė Knygauskaitė-Liakienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas: 26532 | | |
|  | | | | | | | |
| Nr. | 1 | | Pavadinimas | Sandėlio PV fasadas | | | |
| Fotografavo | | Eglė Knygauskaitė-Liakienė | | | | Data | 2023-08-18 |
|  | | | | | | | |
| Nr. | 2 | | Pavadinimas | Sandėlio PV fasadas | | | |
| Fotografavo | | Eglė Knygauskaitė-Liakienė | | | | Data | 2023-08-18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas: 26532 | | |
|  | | | | | | | |
| Nr. | 3 | | Pavadinimas | Pylimo fragmentas | | | |
| Fotografavo | | Eglė Knygauskaitė-Liakienė | | | | Data | 2023-08-18 |
|  | | | | | | | |
| Nr. | 4 | | Pavadinimas | Pylimo fragmentas | | | |
| Fotografavo | | Eglė Knygauskaitė-Liakienė | | | | Data | 2023-08-18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Kultūros vertybės kodas: 26532 | | |
|  | | | | | | | |
| Nr. | 5 | | Pavadinimas | PV fasado | | | |
| Fotografavo | | Eglė Knygauskaitė-Liakienė | | | | Data | 2023-08-18 |
|  | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  |