**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2023-11-14 Nr. 55-16-65**

**Kaunas**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Kauno tvirtovės tarpinės kareivinės.**

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **26528**

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):  **2013-10-28; Nr: KPD-SK-176.**

4. Adresas: **Veiverių g. 189, Kaunas.**

5.Valdytojas: **-**

|  |  |
| --- | --- |
| (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) |  |

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2018-12-28, Nr. 55-16-65.**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas\* |  |  | ***V*** |  |  |

**\* -** Pažymėti - ***V***.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | ***V*** |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | ***V*** |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | ***-*** |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  |  | ***V*** |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  |  | ***V*** |  |
| 6. Langai |  |  | ***-*** |  |  |
| 7. Durys |  |  | - |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | ***-*** |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių būklė minimaliai pasikeitusi nuo 2018 m. Objekto būklė palaipsniui blogėja. Nuo sienų po truputi byra betonas, dalis fasado ir stogo dangos yra apaugusi samanomis, tai kenkia objekto būklei. Krūmai auga ant tam tikrų stogo dalių, tai po truputi kenkia stogo būklei. Šalia ventiliacijos angų auga samanos ir krūmai, kurie kenkia ventiliacijos angų būklei.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|  | ***V*** |  |  |  |

**\*\*\***- Pažymėti - ***V***.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių aplinka yra gana tvarkinga. Dalis medžių, kurie buvo šalia objekto yra nupjauti.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 4 lapai. Atliko Eitvydas Ruškys 2023 – 11 – 21.

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Kultūros paveldo skyriaus specialistė Neringa Okulič Kazarinė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

**FOTOFIKSACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF-1**  Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas |
|  | **FF-2**  Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF-3**  Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR fasado fragmentas |
|  | **FF-4**  Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR ir ŠV fasadai |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF-5**  Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR fasado fragmentas |
|  | **FF-6**  Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF-7**  Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis |
|  | **FF-8**  Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis |