202.. m. ................ .... d.

pagrindinės sutarties

Nr. ...............

1 priedas

**PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1.** **Pirkimo objektas:** perkamos kėdės, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (toliau – prekės) ir atitinkančios joje nustatytus reikalavimus, įskaitant jų pristatymą ir sunešimą.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

**2. Bendrieji reikalavimai prekėms**

2.1. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.2. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti Vartotojo rašytiniame užsakyme nurodytas prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune ir jas sunešti ne ilgiau kaip **per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų** nuo rašytinio užsakymo gavimo dienos.

**3. Techniniai reikalavimai prekėms**

**Būtina užpildyti lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes**, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

**Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai** (išskyrus lentelės 4 skiltyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 skiltyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu,tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen)** *(tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija,* ***kad kopija padaryta iš******gamintojo*** *tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.)* **ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.** Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo\* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*\*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.*

*Pastabos:*

*1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).*

*2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).*

*3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas ir reikalaujamos**  **techninės charakteristikos** | **Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)**  **(PILDO TIEKĖJAS)** | **Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija**  **(PILDO TIEKĖJAS)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1. | **Kėdė Nr. 1 (kėdė (be porankių))** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 1.1 | Kėdė su atlošu, paminkštinta sėdimąja dalimi, 2 (dviem) metalinio profilio rėmo kojomis, be porankių. Kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraižymo).  Kėdės atlošas pilnai ar iš dalies sujungtas su sėdimąja dalimi. | Atitinka *(įrašyti taip / ne):* …………… | *(įrašyti):* ................ |
| 1.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: 410 – 470 mm;  Sėdimos dalies gylis: 380 - 440 mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ne mažiau kaip 830 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ...... mm | *(įrašyti):* ................ |
| 1.3. | Kėdės rėmas, kojos:  1.3.1. pagaminti iš metalinio profilio rėmo;  1.3.2. chromuoti arba dažyti. | Kėdės rėmas, kojos:  1.3.1. Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  1.3.2*.* Padengimo būdas *(nurodyti konkretų padengimo būdą): ......................* | *(įrašyti):* ................ |
| 1.4. | Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti dirbtine oda arba **audiniu**, kurio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip **50 000** ciklų pagal Martindale skalę. | Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  Atlošo ir sėdimosios dalies medžiaga (*įrašyti konkrečią medžiagą*): .......................  Medžiagos gamintojas *(nurodyti)*: ..............................  Medžiagos modelis, kolekcija *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę *(pildoma, jei aptraukta audiniu; įrašyti konkrečią reikšmę)*: *…..........* ciklų  Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį *(įrašyti taip / ne):* *…..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 1.5. | Kėdės išlaikoma apkrova: ne mažiau kaip 100 kg | Kėdės išlaikoma apkrova *(įrašyti konkrečią reikšmę): …..........* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 1.6. | Kėdes galima sudėti vieną ant kitos | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* |  |
| 1.7. | 1.7.1. Kėdės spalvos**1**:  1) rėmas (kojos ar kt. matomos metalinių dalys) juodos arba chromo spalvos;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva - tamsiai raudona (vyno raudonumo (bordo)).  1.7.2. Kėdės spalvos**2**:  1) rėmas (kojos ar kt. matomos metalinių dalys) baltos, pilkos, juodos arba chromo spalvos;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva - pilka. | 1.7.1. Kėdės spalvos**1**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) spalva *(įrašyti konkrečią spalvą):* ..............................  2) Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  1.7.2. Kėdės spalvos**2**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) spalva *(įrašyti konkrečią spalvą):* ..............................  2) atitinka *(įrašyti taip / ne)*: ................. |  |
| 1.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  ***1****Kiekis - 200 vnt. (Prekės skirtos Kauno J. Basanavičiaus gimnazijai).*  ***2****Kiekis- 200 vnt. (Prekės skirtos Kauno Varpo gimnazijai).* | | | |
| 2. | **Kėdė Nr.2 (kėdė (be porankių))** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 2.1. | Kėdė su paminkštintu atlošu ir sėdimąja dalimi, 4 (keturiomis) metalinio profilio kojomis, be porankių. Atlošas ir sėdimoji dalis tarpusavyje nesujungti (tarp jų yra tarpas). | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 2.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: 410 - 470 mm;  Sėdimos dalies gylis: 380 - 440 mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ne mažiau kaip 800 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ........... mm | *(įrašyti):* ................ |
| 2.3. | 2.3.1. Kėdės rėmas, kojos:  2.3.1.1 pagaminti iš metalinio profilio;  2.3.1.2. dažyti.  2.3.2. Kėdės atlošo išorinė (nugarinė) ir sėdynės apatinė dalis pagamintos iš plastiko. | 2.3.1. Kėdės rėmas, kojos:  2.3.1.1. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: …..........  2.3.1.2. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: …..........  2.3.2. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: ….......... | *(įrašyti):* ................ |
| 2.4. | Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti dirbtine oda arba **audiniu**, kurio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip **50 000** ciklų pagal Martindale skalę. | Atitinka *(įrašyti taip/ne): …..........*  Atlošo ir sėdimosios dalies medžiaga *(įrašyti konkrečią medžiagą):* ........................  Medžiagos gamintojas *(nurodyti)*: ..............................  Medžiagos modelis, kolekcija *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę *(pildoma, jei aptraukta audiniu; įrašyti konkrečią reikšmę):* …..........ciklų  Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį *(įrašyti taip / ne):* ….......... | *(įrašyti):* ................ |
| 2.5. | Kėdės išlaikoma apkrova: ne mažiau kaip 100 kg | Kėdės išlaikoma apkrova *(įrašyti konkrečią reikšmę): …..........* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 2.6. | Kėdes galima sudėti vieną ant kitos | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* |  |
| 2.7. | 2.7.1. Kėdės spalvos**3**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva – juoda arba pilka;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva - juoda.  2.7.2. Kėdės spalvos**4**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva - juoda arba pilka;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva – pilka (tamsi).  2.7.3. Kėdės spalvos**5**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva - juoda;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva – raudona. | 2.7.1. Kėdės spalvos**3**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva *(įrašyti konkrečią spalvą):* .......................  2) atitinka *(įrašyti taip / ne):* …..........  2.7.2. Kėdės spalvos**4**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva *(įrašyti konkrečią spalvą): .......................*  2) atitinka *(įrašyti taip / ne):* …..........  2.7.3. Kėdės spalvos**5**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių spalva *(įrašyti konkrečią spalvą):* .......................  2) atitinka *(įrašyti taip / ne):* …......... |  |
| 2.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  ***3****Kiekis – 350 vnt. (Prekės skirtos Kauno Santaros gimnazijai).*  ***4*** *Kiekis – 200 vnt. (Prekės skirtos Kauno Saulės gimnazijai).*  ***5*** *Kiekis – 100 vnt. (Prekės skirtos Kauno Saulės gimnazijai).* | | | |
| 3. | **Kėdė Nr. 3 (kėdė su atlenkiamu staliuku)** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 3.1. | Kėdė su paminkštintu atlošu ir paminkštinta sėdimąja dalimi, ne mažiau kaip 1 porankiu, prie kėdės ar porankio tvirtinamu atlenkiamu staliuku, 4 (keturiomis) metalinio profilio kojomis. Staliuko (stalviršio) kampai užapvalinti. Atlošas ir sėdimoji dalis tarpusavyje nesujungti (tarp jų yra tarpas). | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 3.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: 430 - 480 mm;  Sėdimos dalies gylis: 410 - 440 mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ne mažiau kaip 800 mm.  Staliuko (stalviršio) matmenys:  Plotis (ilgis): ne mažiau kaip 340 mm;  Gylis (plačiausioje vietoje) : ne mažiau kaip 250 mm;  Storis: ne mažiau kaip 12 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm;  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): …..........mm.  Staliuko (stalviršio) matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Plotis (ilgis): ….......... mm;  Gylis (plačiausioje vietoje): ….......... mm;  Storis: ….......... mm. | *(įrašyti):* ................ |
| 3.3. | 3.3.1. Kėdės rėmas, kojos:  3.3.1.1. pagaminti iš metalinio profilio;  3.3.1.2. dažyti;  3.3.2. Kėdės atlošo išorinė (nugarinė) ir sėdynės apatinė dalis pagamintos iš plastiko.  3.3.3. Kėdės porankis(-iai) pagamintas(-i) iš metalinio profilio ir (ar) plastiko.  3.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš plastiko, LMDP, MDF arba HPL plokštės.  3.3.5. Staliuko kraštai laminuoti/padengti *(taikoma, jei staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės)*. | 3.3.1. Kėdės rėmas, kojos:  3.3.1.1. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  3.3.1.2. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  3.3.2. atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  3.3.3. pagamintas (-i) iš *(įrašyti konkrečią medžiagą(-as)): ............................*  3.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš *(įrašyti konkrečią medžiagą):* ..................................  3.3.5.Atitinka *(įrašyti taip / ne, jeigu staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės):* …………… | *(įrašyti):* ................ |
| 3.4. | Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti dirbtine oda arba **audiniu,** kurio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip **50 000 ciklų** pagal Martindale skalę. | Atitinka *(įrašyti taip/ne)*: *…..........*  Atlošo ir sėdimosios dalies medžiaga (*įrašyti konkrečią medžiagą*): ........................  Medžiagos gamintojas *(nurodyti)*: ..............................  Medžiagos modelis, kolekcija *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę *(pildoma, jei aptraukta audiniu; įrašyti konkrečią reikšmę)*: *…..........* ciklų  Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar medžiagos gamintojo techninis duomenų lapas, ar medžiagos gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį *(įrašyti taip / ne)*: *…..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 3.5. | Kėdės išlaikoma apkrova: ne mažiau kaip 100 kg | Kėdės išlaikoma apkrova *(įrašyti konkrečią reikšmę): …..........* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 3.6 | Kėdes galima sudėti vieną ant kitos. | Atitinka *(įrašyti taip / ne):* .............. |  |
| 3.7. | Kėdės spalvos**6**:  1) rėmo (kojų ar kt. matomų metalinių dalių) ir plastikinių dalių (porankio, staliuko) spalva - juoda;  2) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva – raudona. | Kėdės spalvos**6**:  1) Atitinka *(įrašyti taip / ne):* .....................  2) Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ..................... |  |
| 3.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  **6** *Kiekis – 100 vnt. (Prekės skirtos* *Kauno Saulės gimnazijai).* | | | |
| 4. | **Kėdė Nr. 4 (kėdė reguliuojamo aukščio (be porankių))** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 4.1. | Reguliuojamo aukščio kėdė, koja - su penkių kojų kryžme ir ratukais, be porankių. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas ergonomiškai išformuoti, tiesiogiai liečiasi tarpusavyje arba kėdės sėdimoji dalis su atlošu yra vientisi. Atlošo viršutinėje dalyje yra kiaurymė (kėdės kilnojimui). | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 4.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: ne mažiau kaip 410 mm;  Sėdimos dalies gylis: ne mažiau kaip 390 mm;  Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): ne mažiau kaip 100 mm;  Kėdės aukštis su atlošu maksimalioje padėtyje: ne mažiau kaip 860 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm;  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm;  Sėdynės aukščio reguliavimas (galimas aukščio pokytis): .......... mm;  Kėdės aukštis su atlošu maksimalioje padėtyje: ….... mm. | *(įrašyti):* ................ |
| 4.3. | 4.3.1. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš standaus plastiko (polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos);  4.3.2. Kėdės kojos kryžmė pagaminta iš metalo ir (ar) plastiko;  4.3.3. Kėdės ratukai gumuoti. | 4.3.1. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš: *(įrašyti konkrečią medžiagą):* ..................................  4.3.2. Kėdės kojos kryžmė pagaminta iš: *(įrašyti konkrečią medžiagą(-as)):* ..................................  4.3.3. Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ….......... | *(įrašyti):* ................ |
| 4.4. | Kėdės aukštis reguliuojamas. Galimybė fiksuoti norimą aukštį (užrakinimo funkcija). | Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ….......... | *(įrašyti):* ................ |
| 4.5. | Kėdė pasukama 360 laipsnių kampu | Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ….......... | *(įrašyti):* ................ |
| 4.6. | Išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg | Išlaikoma apkrova *(įrašyti konkrečią reikšmę):* ….........*.* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 4.7. | Kėdės spalvos**7**:  1) kėdės kojos kryžmės, ratukų spalva – balta, pilka arba juoda;  2) sėdimosios dalies ir atlošo spalva – mėlyna. | Kėdės spalvos**7**:  1) kėdės kojos kryžmės, ratukų spalva *(nurodyti konkrečią spalvą(-as)):* .....................  2) atitinka *(įrašyti taip / ne):* ..................... |  |
| 4.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  **7***Kiekis – 30 vnt. (Prekės skirtos* *Kauno Kovo 11-osios gimnazijai).* | | | |
| 5. | **Kėdė Nr. 5 (kėdė su staliuku)** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 5.1. | Kėdė be porankių, su pritvirtintu reguliuojamu staliuku, vamzdžio profilio kojomis. Staliuko (stalviršio) kampai užapvalinti. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas ergonomiškai išformuoti, tiesiogiai liečiasi tarpusavyje arba kėdės sėdimoji dalis su atlošu yra vientisi. Atlošo viršutinėje dalyje yra kiaurymė (kėdės kilnojimui). Kojos su apsaugomis (saugančiomis grindų dangą nuo susibraižymo). | Atitinka *(įrašyti taip / ne):* …………… | *(įrašyti):* ................ |
| 5.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: ne mažiau kaip 410 mm;  Sėdimos dalies gylis: ne mažiau kaip 390 mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus) ne mažiau kaip 760 mm;  Staliuko (stalviršio) matmenys:  Plotis (ilgis): ne mažiau kaip 340 mm;  Gylis (plačiausioje vietoje): ne mažiau kaip 290 mm;  Storis: ne mažiau kaip 12 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ….......... mm  Staliuko (stalviršio) matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Plotis (ilgis): ….......... mm;  Gylis: ….......... mm;  Storis: .............mm. | *(įrašyti):* ................ |
| 5.3. | 5.3.1. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš standaus plastiko (polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos);  5.3.2. Kėdės rėmas, kojos, staliuko tvirtinimo detalė  pagaminti iš metalinio profilio vamzdžio, kurio skersmuo ne mažiau kaip 23 mm;  5.3.3. Kėdės rėmas, kojos, staliuko tvirtinimo detalė dažyti;  5.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš plastiko, LMDP, MDF arba HPL plokštės;  5.3.5. Staliuko kraštai laminuoti/padengti *(reikalavimas taikomas, jei staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės)*. | 5.3.1. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas pagaminti iš*: (įrašyti konkrečią medžiagą):..................................*  5.3.2. Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ……………  Skersmuo *(įrašyti konkrečią reikšmę):* ........ mm  *5.3.3.* Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ……………  5.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš *(įrašyti konkrečią medžiagą): ..................................*  5.3.5.Atitinka *(įrašyti taip / ne, jeigu staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės):* …………… | *(įrašyti):* ................ |
| 5.6. | Išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 100 kg | Išlaikoma apkrova *(įrašyti konkrečią reikšmę): …..........* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 5.7. | Kėdės spalvos**8**:  5.7.1. sėdimosios dalies ir atlošo spalva – pilka arba mėlyna;  5.7.2. rėmo, kojų, staliuko tvirtinimo detalės ir kt. matomų metalinių dalių spalva balta, pilka arba juoda;  5.7.3. staliuko (stalviršio) spalva – balta, šviesios medienos (pvz. buko), pilka arba juoda. | Kėdės spalvos**8**:  5.7.1. Sėdimosios dalies ir atlošo spalva *(įrašyti konkrečią spalvą): …..........*  5.7.2. Rėmo, kojų, staliuko tvirtinimo detalės ir kt. matomų metalinių dalių spalva *(įrašyti konkrečią spalvą): …..........*  5.7.3. Staliuko (stalviršio) spalva *(įrašyti konkrečią spalvą): …..........* |  |
| 5.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  **8** *Kiekis - 15 vnt. (Prekės skirtos* *Kauno Kovo 11-osios gimnazijai).* | | | |
| 6. | **Kėdė Nr. 6 (kėdė su atlenkiamu staliuku)** | Prekės gamintojas *(nurodyti)*:.............................................  Modelis *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  Modifikacija, prekės kodas *(nurodyti, jeigu yra)*: ............... | *(įrašyti):* ................ |
| 6.1. | Kėdė su atlošu ir paminkštinta sėdimąja dalimi, ne mažiau kaip 1 porankiu, prie kėdės ar porankio tvirtinamu atlenkiamu staliuku, 4 (keturiomis) metalinio profilio kojomis. Staliuko (stalviršio) kampai užapvalinti. Atlošas ir sėdimoji dalis tarpusavyje nesujungti (tarp jų yra tarpas). | Atitinka *(įrašyti taip / ne): …..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 6.2. | Kėdės matmenys:  Sėdimos dalies plotis: 430 - 480 mm;  Sėdimos dalies gylis: 410 - 440 mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ne mažiau kaip 770 mm.  Staliuko (stalviršio) matmenys:  Plotis (ilgis): ne mažiau kaip 340 mm;  Gylis (plačiausioje vietoje): ne mažiau kaip 250 mm;  Storis: ne mažiau kaip 12 mm. | Kėdės matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Sėdimosios dalies plotis: ….......... mm;  Sėdimosios dalies gylis: ….......... mm;  Kėdės aukštis (nuo žemės iki atlošo viršaus): ….......... mm.  Staliuko (stalviršio) matmenys *(įrašyti konkrečias reikšmes):*  Plotis (ilgis) : ….......... mm;  Gylis (plačiausioje vietoje): ….......... mm;  Storis: ….......... mm. | *(įrašyti):* ................ |
| 6.3. | Kėdės rėmas, kojos:  6.3.1. pagaminti iš metalinio profilio rėmo;  6.3.2. chromuotas arba dažytas;  6.3.3. kėdės porankis(-iai) pagamintas(-i) iš metalinio profilio ir (ar) plastiko;  6.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš plastiko, LMDP, MDF arba HPL plokštės;  6.3.5. Staliuko kraštai laminuoti/padengti *(taikoma, jei staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės)*. | Kėdės rėmas, kojos:  6.3.1. Atitinka *(įrašyti taip / ne):* …..........  *6.3.2.* Padengimo būdas *(nurodyti konkretų padengimo būdą):* ..........................  6.3.3. kėdės porankis(-iai) pagamintas(-i) iš *(nurodyti konkrečią medžiagą):* ..................................  6.3.4. Staliukas (stalviršis) pagamintas iš *(įrašyti konkrečią medžiagą):* ..................................  6.3.5.Atitinka *(įrašyti taip / ne, jeigu staliukas pagamintas iš LMDP, MDF arba HPL plokštės):* …………… | *(įrašyti):* ................ |
| 6.4. | 6.4.1. Kėdės **atlošas** plastikinis ***arba***paminkštintas, aptrauktas dirbtine oda arba audiniu.  6.4.2. Kėdės **sėdimoji** dalis aptraukta dirbtine oda arba audiniu.  6.4.3. Kėdės atlošo (jeigu siūlomos prekės atlošas aptrauktas audiniu) ir sėdimosios dalies audinio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip **50 000 ciklų** pagal Martindale skalę. | 6.4.1. Kėdės atlošas yra *(įrašyti konkrečią medžiagą)*: .................  Medžiagos gamintojas *(pildoma, jeigu aptraukta dirbtine oda ar audiniu; nurodyti)*: ..............................  Medžiagos modelis, kolekcija *(pildoma, jeigu aptraukta dirbtine oda ar audiniu; nurodyti, jeigu yra)*: .....................  6.4.2. Kėdės sėdimosios dalies medžiaga *(įrašyti konkrečią medžiagą)*: .................  Medžiagos gamintojas *(nurodyti)*: ..............................  Medžiagos modelis, kolekcija *(nurodyti, jeigu yra)*: .......................  6.4.3. Audinio atsparumas trinčiai pagal Martindale skalę *(pildoma, jei aptraukta audiniu; įrašyti konkrečią reikšmę)*: *…..........* ciklų  Pateikiamas sertifikatas ar bandymų protokolai, ar audinio gamintojo techninis duomenų lapas, ar audinio gamintojo, ar prekės gamintojo atitikties deklaracijos, patvirtinančios Martindale ciklų kiekį *(įrašyti taip / ne)*: *…..........* | *(įrašyti):* ................ |
| 6.5. | Kėdės išlaikoma apkrova: ne mažiau kaip 100 kg | *Kėdės išlaikoma apkrova* *(įrašyti konkrečią reikšmę): …..........* kg | *(įrašyti):* ................ |
| 6.6 | Kėdes galima sudėti vieną ant kitos. | *Atitinka (įrašyti taip / ne): ............* |  |
| 6.7 | Kėdės spalvos**9**:­  1) rėmo, kojų ar kt. matomų metalinių dalių spalva - pilka, juoda arba chromo;  2) porankio (-ių) ir staliuko (stalviršio) spalva - juoda arba pilka;  3) atlošo ir sėdimosios dalies audinio ar dirbtinės odos spalva - pilka. | Kėdės spalvos**9**:  1) rėmo, kojų ar kt. matomų metalinių dalių spalva *(įrašyti konkrečią spalvą):* ..............................  2) porankio (-ių) ir staliuko (stalviršio) spalva *(nurodyti konkrečią spalvą)*: ..........................  3) Atitinka *(įrašyti taip / ne):* ….......... |  |
| 6.8. | Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliukuose: | Atitinka *(įrašyti taip / ne)*: .................  Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateiktas siūlomos prekės brėžinys ar vizualizacija ir nurodyti konkretūs prekės matmenys *(įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą)*: …................ | *(įrašyti):* ................ |
| ***Pastabos:***  **9** *Kiekis - 60 vnt. (Prekės skirtos* *Kauno Kovo 11-osios gimnazijai).* | | | |

**4. Prekių garantinis terminas**

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą***.* **Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 skiltį joje nurodant konkrečią reikšmę** **ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 skiltyje** Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu pateikiamas** tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Vartotojui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimo pavadinimas** | **Tiekėjo siūloma reikšmė**  **(PILDO TIEKĖJAS)** | **Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija**  **(PILDO TIEKĖJAS)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1. | Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas **papildomas** (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą)garantinis terminas *(jei siūlomas)* | Suteikiamas **papildomas** (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas *(įrašyti konkretų* ***tik papildomos*** *garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas):* ..... metai10 | *Teikiamo gamintojo (-ų) ir/arba tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija:*  *Failo pavadinimas (įrašyti): ...................*  *Puslapio numeris (įrašyti): .....................* |
| 10Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. **turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms** techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas.  Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. **jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų** už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2;, 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz.  pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.). | | | |

**5.** **Aplinkos apsaugos reikalavimai**

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus.

**Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas** | **Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai** | **Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai** | **Teikiamo dokumento, įrodančio siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui, failo pavadinimas.**  **Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 skiltyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami**  **(PILDO TIEKĖJAS)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| **1.** | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba  c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1.1. Kėdė Nr. 1 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 1.2. Kėdė Nr.2 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 1.3. Kėdė Nr. 3 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 1.4. Kėdė Nr. 4 (kėdė reguliuojamo aukščio (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 1.5. Kėdė Nr. 5 (kėdė su staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 1.6. Kėdė Nr. 6 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| **2.** | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą | a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba  c) gamintojo techniniai dokumentai, arba  d) saugos duomenų lapas, arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 2.1. Kėdė Nr. 1 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 2.2. Kėdė Nr.2 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 2.3. Kėdė Nr. 3 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 2.4. Kėdė Nr. 4 (kėdė reguliuojamo aukščio (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 2.5. Kėdė Nr. 5 (kėdė su staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 2.6. Kėdė Nr. 6 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| **3.** | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų | a) gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba  c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  d) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams, arba  e) tuo atveju, jeigu baldo gamintojas baldo gamybai naudojo kamšalą, kuriame nebuvo sintetinių poliesterio medžiagų, turi būti pateikiamas baldo gamintojo patvirtinimas, kad kamšalo sudėtyje sintetinės poliesterio medžiagos nebuvo naudojamos. | 3.1. Kėdė Nr. 1 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 3.2. Kėdė Nr.2 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 3.3. Kėdė Nr. 3 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 3.4. Kėdė Nr. 6 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| **4.** | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:  1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);  2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);  3) neturi būti chromo (VI) junginių;  4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba  c) gamintojo techniniai dokumentai, arba  d) saugos duomenų lapas, arba  e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams.  Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. | 4.1. Kėdė Nr. 1 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 4.2. Kėdė Nr.2 (kėdė (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 4.3. Kėdė Nr. 3 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 4.4. Kėdė Nr. 4 (kėdė reguliuojamo aukščio (be porankių)) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 4.5. Kėdė Nr. 5 (kėdė su staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |
| 4.6. Kėdė Nr. 6 (kėdė su atlenkiamu staliuku) | ......................................  (*įrašyti*) |

**Vartotojas Tiekėjas**

A. V. A. V.

–––––––––––––– –––––––––––––

(parašas) (parašas)